// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later OR MIT
/dts-v1/;

#include <dt-bindings/gpio/gpio.h>
#include <dt-bindings/input/input.h>

#include "ar9330.dtsi"

/ {
        model = "ZiKing CPE46B";
        compatible = "ziking,cpe46b", "qca,ar9330";

        aliases {
                serial0 = &uart;
                label-mac-device = &eth0;
        };

};

&gpio {
        status = "okay";
};

&uart {
        status = "okay";
};


&spi {
        status = "okay";

        num-chipselects = <1>;

        flash@0 {
                compatible = "jedec,spi-nor";
                spi-max-frequency = <50000000>;
                reg = <0>;

                partitions {
                        compatible = "fixed-partitions";
                        #address-cells = <1>;
                        #size-cells = <1>;

                        partition@0 {
                                label = "u-boot";
                                reg = <0x000000 0x010000>;
                                read-only;
                        };

                        partition@1 {
                                label = "u-boot-env";
                                reg = <0x010000 0x010000>;
                        };

                        partition@2 {
                                compatible = "denx,uimage";
                                label = "firmware";
                                reg = <0x020000 0x7d0000>;
                        };

                        art: partition@3 {
                                label = "art";
                                reg = <0x7f0000 0x010000>;
                                read-only;
                        };
                };
        };
};

&eth0 {
        status = "okay";

        mtd-mac-address = <&art 0x0>;
};

&eth1 {
        status = "okay";

        mtd-mac-address = <&art 0x0>;

};

&wmac {
        status = "okay";

        mtd-cal-data = <&art 0x1000>;
        mtd-mac-address = <&art 0x0>;
};
